**Betjeningsinnstruks**

**SmartLoop Brannsentral**



**Alarm.jpg ALARM: Varsel om at det er aktivert en Brannalarm i systemet.**

**Ved Alarm starter alarmering i hele bygget.**

**Manuelle meldere starter direkte Alarm.**

**Ved Alarm 🡪 Ring 110 BANNVESENET.**

**Alarmoverføring: Brannsentralen overfører IKKE Alarm til Brannvesnet**

**Ved brann ring 110**

** AVSTILL: For å stoppe Alarmering når situasjon er under kontroll:**

**Drei nøkkel på brannsentral, trykk “AVSTILL”.**

**Gul lampe tenner for å indikere at alarm er avstillt.**

**Akustisk varsling vil opphøre kort tid etter avstill er trykket.**

**TILBAKESTILL: For å tilbakestille alarm når situasjon er normalisert:**

**Drei nøkkel på brannsentral, trykk “TILBAKESTILL”**

**Dersom gul lampe for blokkering lyser, trykk avstill før tilbakestill**

Summer.jpgVed feilmelding vil åsak vises i display og feillampe lyse fast.

Den interne summeren i panelet kvitteres ut ved å trykke på SUMMER knappen.

Dersom feilampe blinker er feilen rettet opp og panelet kan tilbakestilles.



Adresse Strandveien 2f, 3050 Mjøndalen. [www.nortek.st](http://www.nortek.st)

Utgave juni 2019, versjon 003